**УТВЕРЖДАЮ**

**Главный врач**

**КГП «Федоровской районной больницы**­­­­­­­­» **УзаКо**

**Сыргабаев М.С.**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Техническая спецификация**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Критерии** | **Описание** | | | |
| **1** | **Наименование медицинской техники (далее – МТ)**  *(в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны)* | **Ларингоскопы** | | | |
| **2** | **Требования к комплектации** | *№*  *п/п* | *Наименование комплектующего к МТ*  *(в соответствии с государственным реестром МТ )* | *Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ* | *Требуемое количество*  *(с указанием единицы измерения)* |
| *Основные комплектующие* | | | |
| 1 | РукояткаStandardF.O. 3.5VLED | Перезаряжаемая ларингоскопическая рукоятка Standard F.O. 3.5V LED для с корпусом рукоятки и внутренней частью рукоятки на основе светодиодной технологии.  Светодиодное освещение высокого качества: новый стандарт светодиодного освещения, устанавливающий оптимальную интенсивность освещения, гомогенность и цветопередачу для обеспечения максимально точной визуализации. Красное отображается красным, синее — синим. Температура цвета: обычно 5200 К.Зарядка от настольного зарядного блока | 1 |
| 15 | Настольный зарядный  блок | Габариты: ширина 142 мм, высота 61 мм, глубина 66 мм, вес 235 г.  Два независимых места для зарядки. Возможность заряжать одновременно две рукоятки.  Автоматическая зарядка.  Увеличивает срок службы аккумулятора. Защита от перезарядки.  Зарядный блок выключается автоматически при полной зарядке аккумулятора. Индикатор заряда. Мигание индикатора на зарядном блоке указывает на процесс зарядки. При полной зарядке индикатор горит непрерывно. | 1 |
| 17 | Ларингоскоп (изогнутый) размер 0 | длина 82 мм –ширина 9 мм | 1 |
| 18 | Ларингоскоп (изогнутый) размер 1 | длина 93 мм- ширина 11мм | 1 |
| 19 | Ларингоскоп (изогнутый) размер 2 | длина 115мм- ширина 13 мм | 1 |
| 20 | Ларингоскоп (изогнутый) размер 3 | длина 135 мм – ширина15 мм | 1 |
| 22 | Ларингоскоп (изогнутый) размер 4 | длина155 мм - ширина 15 мм | 1 |
| 23 | Ларингоскоп (изогнутый) размер 5 | длина 176 мм -ширина 15 мм | 1 |
| *Дополнительные комплектующие* | | | |
| *Расходные материалы и изнашиваемые узлы:* | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **3** | **Требования к условиям эксплуатации** |  | | | |
| **4** | **Условия осуществления поставки МТ**  *(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP пункт назначения | | | |
| **5** | **Срок поставки МТ и место дислокации** | До 1 декабря 2022 года.  Адрес: Костанайская область, Федоровский район, село Федоровка,  ул. К. Либкнехта 1 | | | |
| **6** | **Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц** | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее37 месяцев *(на весь срок лизинга).* Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.  Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:  - замену отработавших ресурс составных частей;  - замене или восстановлении отдельных частей МТ;  - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;  - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;  - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);  - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий | | | |